# Mudança de velocidade

1. Remova a válvula do motor, o motor de palhetas e a caixa redutora.

2. Se aplicável, mude a relação da engrenagem bipartida do seguinte modo:

   1. Remova a engrenagem bipartida.

   2. Desloque o eixo (1) da engrenagem bipartida para definir a taxa necessária. Veja a figura abaixo. Um clique indica que o eixo se deslocou como desejado. Garanta a posição correta do eixo com a ferramenta em forma de garfo (4141 1114 00); consulte a seção “Velocidade”.

   3. Alinhe os furos da engrenagem bipartida sobre os parafusos, garantindo que a cabeça do eixo esteja de frente para a cabeça da furadeira.

   4. Deslize cuidadosamente a engrenagem bipartida na posição. Gire o eixo estriado (2) até encaixá-lo (1).

   5. Segurando o pinhão (3) na posição com a ferramenta na forma de garfo (4080 1114 00), gire o eixo estriado (2) e empurre a engrenagem bipartida suavemente para frente até que o eixo (1) se encaixe no pinhão.

   6. Empurre suavemente a engrenagem bipartida para frente até que se instale.

3. Se for o caso, instale uma nova caixa redutora. Caso contrário, restaure a antiga para a posição original. Gire a engrenagem planetária para alinhar as estrias.

4. Restaure o motor de palhetas e a válvula do motor para suas posições originais. Gire o rotor no sentido anti-horário com a ferramenta na forma de garfo (4080 1114 00) até alinhar as estrias.

5. Antes de usar a furadeira, verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

   1. Pressione o botão Start (Partida).

   2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O eixo deve parar imediatamente.

   3. Puxe o botão para restabelecê-lo. O motor não deve ser ligado.

   4. Desconecte a mangueira de ar.

   5. Reconecte a mangueira de ar.