# Installera borren

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Torxnyckel

- Insexnyckel

- Gaffelformat verktyg

- Hexagonalt verktyg

- Hylsnycklar

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med luftlogikenheten uppåt och borrhandtaget till höger.

2. Notera placeringen av matningskassetten. Markeringarna, på kassettänden närmast spindeln, anger den faktiska matningshastigheten.

3. Ta bort kassettlåset, kassetten, de fem skruvarna och två brickorna. Använd en Torxnyckel på skruven på kassettlåset och insexnyckel på de övriga fyra skruvarna.

4. Montera, i förekommande fall, startpositionsringen på spindeln, och flytta den på plats. Dra åt ringen med ett gaffelformat verktyg.

5. Montera spindeln i hylsan underifrån. Vrid ett hexagonalt verktyg medurs flera varv för att mata spindeln.

6. Montera djupringen på spindeln och flytta den i läge. Dra åt ringen med det gaffelformade verktyget.

7. Sätt matningskassetten i det ursprungliga läget och se till att markeringarna på kassettänden närmast spindeln anger den önskade matningshastigheten.

8. Om du inte kan montera kassetten lätt, vrid på dess splines med det gaffelformade verktyget för att anpassa dem.

9. Montera brickorna och de fyra skruvarna i det ursprungliga läget. Dra åt skruvarna Montera låset och låsskruven. Dra åt skruven.

10. Sätt tillbaka spindelskyddet i sitt ursprungliga läge och säkra det.

11. Vänd borren upp och ned och sätt fast den i skruvstädet. Sätt borrskäret i spindeln. Sätt i hylsnycklar på spindeluttaget och borrkronans bas så att de inte roterar och dra åt anslutningen. Sätt på den främre delen över borren och säkra den.

12. Vänd på borren och fäst den i skruvstädet. Sätt på en nippel för en luftslang till kontakten på borren. Anslut luftslangen till nippeln. Gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

    1. Tryck på startknappen.

    2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

    3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

    4. Koppla bort luftslangen.