# Instalace soupravy škrabky, pro vrtačku bez indexovacího zařízení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Imbusový klíč

- Montážní nástroj

- Pila

Nutné předpoklady

Před instalací soupravy stěrače zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Sejměte adaptér.

3. Sejměte zarážkové matice na vřetenu.

4. Namontujte prstenec stěrače na vřeteno a zajistěte jej čtyřmi šrouby.

   Dbejte, aby sražená hrana prstence stěrače směřovala k vrtáku.

5. Našroubujte zarážkovou matici na vřeteno.

6. Nainstalujte vřeteno do vrtačky.

7. Našroubujte zarážkovou matici na horní část vřetena.

8. Odřízněte trubici tak, aby odpovídala délce předního dílu.

   Prstenec stěrače na vřetenu se při vrtání nesmí vysunout z trubice.

9. Nainstalujte trubici a utáhněte ji momentem 20 Nm.

   Zkontrolujte, zda se prstenec stěrače pohybuje plynule, aby nedošlo k poškození závitu.

   Nainstalujte přední díl.