# 開始位置とドリル深さ

ストップリングを使用すると、次のパラメータを定義することができます。

- ドリルビットの開始位置

- ドリル深さ

Pos | 部品 | 機能
--- | --- | ---
1 | 開始位置リング | ドリルの開始位置を定義します。これにより、表面までのあらかじめ定義した安全距離でドリルビットを迅速に位置決めできます。開始位置を調整できます。
2 | 深さリング | ドリル深さを定義します。
3 | 深さバルブ | ドリル深さをコントロールします。深さリングがバルブに達すると、バルブがアクティブになり、スピンドルが開始位置まで後退します。モータは後退後に自動的にオフになります。
4 | 開始位置バルブ | ドリルの開始位置をコントロールします。開始位置リングがバルブに達すると、モータをオフにするバルブがアクティブになります。

以下の式に従って、目的のドリル深さに対する深さリングとドリルヘッド間の距離（下図の寸法L）が距離できます。

L (mm) =D (mm) – 31.0 mm

L (in) = D (in) – 1.2 in