# Componenti principali e funzioni

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Mandrino | Parte rotante principale del trapano.
2 | Protezione del mandrino | Protegge l'operatore dal mandrino rotante. Fornisce refrigerante alla punta del trapano.
3 | Testa | Trasferisce la coppia rotazionale e trasmette il movimento dal motore al mandrino.
4 | Cassetta di alimentazione | Definisce la velocità di alimentazione del mandrino. Misurata in pollici per giro (IPR) o millimetri per giro (mm/rev).
5 | Logica pneumatica | Aziona il trapano.
6 | Cambio di tipo splitter | Definisce la velocità di rotazione. Misurata in giri al minuto (RPM).
7 | Cambio di tipo range | Definisce l'intervallo di RPM.
8 | Motore a pale | Fornisce alimentazione e rotazione al mandrino.
9 | Valvola del motore | Fornisce il flusso d'aria al motore a pale e al tasto di arresto di emergenza.
10 | Start (Avvio) | Avvia il motore e attiva il meccanismo di alimentazione e rotazione del trapano. Il motore continua a funzionare una volta rilasciato il tasto. Quando il mandrino raggiunge la profondità di foratura predefinita, ritorna automaticamente alla posizione iniziale.
11 | Avanzamento rapido (opzionale) | Attiva l'alimentazione rapida del mandrino. Il mandrino avanza sulla superficie di lavoro in maniera più rapida rispetto al rapporto normale ma non ruota. Il rilascio del tasto arresta il mandrino.
12 | Ritrazione | Riporta il mandrino in posizione iniziale in qualsiasi momento durante il ciclo di foratura. Il motore si spegne automaticamente dopo la ritrazione.
13 | Arresto di emergenza | Spegne il motore e arresta il mandrino in qualsiasi momento durante il ciclo di foratura. Una volta premuto, il tasto di arresto di emergenza si blocca in posizione. A questo punto, è necessario resettare manualmente l'arresto di emergenza per riavviare il trapano.