# Před provozem vrtačky

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

- Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Během provozu a používání udržujte bezpečnou vzdálenost od nástroje. Otáčející se nástroj může způsobit vážné zranění.

- Zajistěte, aby během provozu a používání nebyly žádné části těla v blízkosti nástroje.

Před dalším provozem vrtačky musí být splněny následující podmínky:

- Přední díl zajištěný v držáku.

- Vzduchová hadice připojená k vrtačce.

Kontrolujte funkci tlačítka nouzového zastavení následujícím způsobem:

1. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

2. Stiskněte tlačítko nouzového zastavení tak, aby bylo zajištěno v poloze. Vřeteno se musí okamžitě zastavit.

3. Vytažením tlačítka nouzového zastavení jej resetujte. Motor se nesmí restartovat.

4. Odpojte vzduchovou hadici.

5. Znovu připojte vzduchovou hadici.

Před provozem vrtačky proveďte následující kroky:

1. Zajistěte nástroj v upínáku.

2. Uvolněte indexovací zařízení stisknutím tlačítka na něm, aby bylo možno nastavit polohu nástroje.

3. Uvolněním tlačítka zajistěte nástroj v požadované poloze.

4. Zkontrolujte, zda čelo zajišťovacího kolíku je na úrovni povrchu matice.

5. Rozkývejte nástroj do stran, abyste se ujistili, že je zajištěn v požadované poloze.