# Подготовка для шпинделей 4141 0253 XX

При использовании данных шпинделей можно задать свой собственный размер резьбы.

Перед проведением подготовки для шпинделя прочтите следующие указания.

1. Снимите кольца со шпинделя.

2. Вставьте шпиндель в цанговый патрон Ø 16 мм.

3. Зажмите цанговый патрон на резьбе шпинделя. Резьба не должна выдаваться больше чем на длину (L1). См. рисунок ниже.

4. Зафиксируйте для себя глубину сверления (L2) и размер резьбы (L3). См. рисунок ниже.