# Avant l'opération de perçage

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

Ne pas utiliser l'outil si l'indexeur n'est pas correctement verrouillé ! Un outil non verrouillé peut provoquer la rotation de l'outil complet et occasionner des dégâts matériels et des accidents corporels graves.

- Assurez-vous que la tige de blocage est à niveau avec la surface de l'écrou, avec une tolérance de dépassement de moins de 0,3 mm.

AVERTISSEMENT

Risque d’écrasement

Garder une distance de sécurité suffisante avec l’outil pendant son fonctionnement. Un outil en rotation peut provoquer de graves blessures corporelles.

- Veiller à ce qu’aucune partie du corps ne soit près de l’outil pendant son fonctionnement.

Les conditions suivantes s'appliquent avant l'utilisation de la perceuse :

- Partie frontale verrouillée dans le support.

- Flexible pneumatique raccordé à la perceuse.

Tester le bouton d'arrêt d'urgence comme suit :

1. Appuyer sur le bouton de démarrage.

2. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence de façon à ce qu'il se verrouille en position. La broche doit s'arrêter immédiatement.

3. Tirer le bouton d'arrêt d'urgence pour le réarmer. Le moteur ne doit pas redémarrer.

4. Débrancher le flexible pneumatique.

5. Rebrancher le flexible pneumatique.

Procéder comme suit avant l'opération de perçage :

1. Verrouiller l'outil dans la monture.

2. Relâcher l'indexeur pour ajuster la position de l'outil en appuyant sur le bouton sur l'indexeur.

3. Relâcher le bouton sur l'indexeur pour verrouiller.

4. Vérifier que la goupille de blocage ne dépasse pas de la surface de l'écrou.

5. Secouer légèrement l'outil pour confirmer que l'outil est bien verrouillé.