# 기본 구성품 및 기능

위치 | 부품 | 기능
--- | --- | ---
1 | 스핀들 | 드릴의 주 회전 부품.
2 | 스핀들 가드 | 작업자를 회전 스핀들로부터 보호합니다. 드릴의 드릴 비트에 냉각제를 제공합니다.
3 | 헤드 | 회전 토크와 피드를 모터에서 스핀들로 전환합니다.
4 | 이송 카세트 | 스핀들 이송 속도를 정의합니다. 회전당 인치(IPR) 또는 회전당 밀리미터(mm/rev)로 측정됩니다.
5 | 에어 로직 | 드릴을 작동합니다.
6 | 분할 기어 | 회전 속도를 정의합니다. 분당 회전(RPM)으로 측정됩니다.
7 | 레인지 기어 | RPM 범위를 정의합니다.
8 | 날개 모터 | 스핀들에 전원과 회전을 공급합니다.
9 | 모터 밸브 | 날개 모터 및 비상 정지 버튼에 공기 흐름을 공급합니다.
10 | 시작 | 모터를 작동시키고 드릴 속도 및 회전 메커니즘을 활성화합니다. 버튼을 놓은 후 모터가 계속 실행됩니다. 스핀들이 사전 정의된 드릴 깊이에 도달할 경우, 자동으로 시작 위치로 돌아가고 모터의 전원이 꺼집니다.
11 | 래피드 어드밴스 (선택 사항) | 빠른 스핀들 피드를 활성화합니다. 스핀들은 일반 공급률보다 빠르게 작업 표면으로 진행하지만 회전하지는 않습니다. 버튼을 놓으면 스핀들이 정지합니다.
12 | 수축 | 드릴 사이클 중 언제든지 스핀들을 시작 지점으로 되돌립니다. 모터는 들어간 후 자동으로 꺼집니다.
13 | 비상 정지 | 드릴링 사이클 중 언제든지 모터를 끄고 스핀들을 정지합니다. 이 버튼을 누르면 비상 정지 버튼이 잠깁니다. 드릴을 다시 시작하려면 비상 정지를 수동으로 재설정해야 합니다.