# Prova di tenuta

1. Se la valvola è collegata all’utensile, rimuoverla. Utilizzare l’utensile a forcella (4080 1114 00) e ruotarlo in senso orario.

2. Inserire la valvola nel connettore (1) dell’utensile di prova e serrarla a 0,7 Nm. Vedere la figura di seguito.

3. Collegare un tubo flessibile dell'aria al connettore (2).

4. Premere la leva dell’utensile due o tre volte per alimentare la pressione dell'aria di 6,3 bar (90 psi).

5. Misurare la perdita con un misuratore di dispersione. La perdita d'aria in 10 secondi deve essere inferiore a 0,3 l/min.

6. Se il risultato della prova è soddisfacente, sostituire la valvola. Se la prova non mostra anomalie, continuare con la procedura.

7. Installare la valvola nella posizione di partenza e serrarla con l’utensile a forcella a 0,7 Nm.