# Vue d'ensemble du dépannage

Les problèmes peuvent être liés au dysfonctionnement des valves et des embrayages, voir la figure ci-dessous.

Repère | Module
--- | ---
1 | Valve de position de départ
2 | Valve de protection contre les surcharges
3 | Valve de profondeur
4 | Embrayage de surcharge

Le tableau ci-après décrit les problèmes les plus courants, les raisons possibles et les mesures à prendre pour y remédier.

Problèmes | Raisons possibles | Actions
--- | --- | ---
Le moteur s'arrête après que l'on a relâché le bouton de démarrage. Le bouton d'avance rapide* fonctionne correctement. | Valve de position de départ présentant une fuite. | 1. Déposer la valve de position de départ. 2. Effectuer un test d'étanchéité de la valve, voir le paragraphe « Test d'étanchéité ». 3. Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, remplacer la valve. Dans le cas contraire, s'adresser au centre de SAV d'Atlas Copco.
La broche se rétracte avant la fin du cycle de perçage. Le bouton d'avance rapide* fonctionne correctement. | Valve de profondeur présentant une fuite. | 1. Déposer la valve de profondeur de perçage. 2. Effectuer un test d'étanchéité de la valve, voir le paragraphe « Test d'étanchéité ». 3. Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, remplacer la valve et terminer la procédure. Si le test ne montre aucun défaut, continuer la procédure.
| Valve de protection contre les surcharges présentant une fuite. | 4. Déposer la valve de protection contre les surcharges. 5. Effectuer un test d'étanchéité de la valve, voir le paragraphe « Test d'étanchéité ». 6. Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, remplacer la valve et terminer la procédure. Si le test ne montre aucun défaut, continuer la procédure.
| La protection contre les surcharges s'active en raison d'une force d'alimentation excessive. | 7. Tester la perceuse à vide. 8. Si la perceuse fonctionne correctement à vide, optimiser la charge en réduisant la vitesse d'alimentation ou en changeant le foret. Ensuite, terminer la procédure. Si le test à vide ne montre aucune amélioration, continuer la procédure.
| Embrayage de surcharge coincé en position ouverte. | 9. Retirer la cassette d'alimentation. 10. Retirer l'embrayage de surcharge. Si l'embrayage produit un déclic fort, il s'est déclenché. Installer l'embrayage dans la position d'origine et tester la perceuse. Si les performances de perçage s'améliorent, terminer la procédure. 11. Effectuer un test de l'embrayage d'après le paragraphe « Test de l'embrayage de surcharge ». 12. Si les résultats du test ne sont pas satisfaisants, remplacer l'embrayage et terminer la procédure. Si le test ne montre aucun défaut, continuer la procédure. 13. Poser l'embrayage dans sa position d'origine. 14. Poser la cassette d'alimentation dans sa position d'origine. Terminer la procédure.

* Caractéristique en option.