# Rychlost

Kombinace rozsahu a rozdělovacích převodů určuje otáčky vrtacího vřetena. Vyberte si z následujících dostupných kombinací rozsahu a rozdělovacích převodů v tabulce níže pro získání požadovaných otáček za minutu.

| Převod rozsahu otáček |
--- | --- | ---
Ot./min | Objednací číslo | Poměr rozdělovacího převodu
38 | 4141 0043 95 | Nízký
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Vysoký
100 | 4141 0043 92 | Nízký
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Vysoký
200 | 4141 0043 90 | Nízký
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Vysoký
400 | 4141 0043 94 | Nízký
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Vysoký
670 | 4141 0043 93 | Nízký
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Vysoký
1330 | 4141 0043 91 | Nízký
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Vysoký

Poměr rozdělovacího převodu může být nastaven na hodnotu vysoký, 1:1 nebo nízký, v závislosti na poloze hřídele (1) vzhledem k zářezu (2), viz obrázek níže. Značky na pouzdře rozdělovacího převodu označují poměry odpovídající polohám vřetena.

Pomocí vidlicového nástroje (4141 1114 00) zajistěte, aby bylo vřeteno ve správné poloze. Viz obrázek níže.