# Installation du kit racleur pour perceuses avec indexeur

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé plate

- Clé à six pans

- Outil de montage

Conditions préalables

Avant d'installer le kit racleur, veiller à déposer les composants suivants :

- Partie avant

- Foret

- Broche

- Protège-broche

1. Serrer la perceuse dans un étau.

2. Déposer l'adaptateur et la vis.

3. Mettre le boîtier d'indexeur en place sur l'arbre d'adaptateur.

4. Déposer quelques gouttes de frein-filet sur les filets de l'écrou et serrer l'écrou sur le boîtier d'indexeur. Serrez l’écrou.

5. Mettre la rondelle ondulée en place sur le boîtier d'indexeur. Déposer quelques gouttes de frein-filet sur l'arbre et le fixer au boîtier d'indexeur.

6. Appuyer sur le bouton du boîtier d'indexation de façon à ce que l'écrou descende facilement jusqu'en bas. Serrer l'écrou avant de l'arbre sur le boîtier d'indexation avec une clé à crochet.

   AVERTISSEMENT

   Risque d'écrasement

   Ne pas utiliser l'outil si l'indexeur n'est pas correctement verrouillé ! Un outil non verrouillé peut provoquer la rotation de l'outil complet et occasionner des dégâts matériels et des accidents corporels graves.

   - Assurez-vous que la tige de blocage est à niveau avec la surface de l'écrou, avec une tolérance de dépassement de moins de 0,3 mm.

7. Retirer les écrous d'arrêt sur la broche.

8. Poser un anneau racleur sur la broche et le fixer avec quatre vis.

   S'assurer que le bord chanfreiné de l'anneau racleur est dirigé vers le foret.

9. Poser l'écrou d'arrêt de broche sur la broche.

10. Installer la broche dans la perceuse.

11. Poser l'écrou d'arrêt de broche au sommet de la broche.

12. Couper le tube à la longueur du capot avant.

    L'anneau racleur sur la broche ne doit pas sortir du tube pendant le perçage.

13. Poser le tube et le serrer.

    S'assurer que l'anneau racleur bouge librement pour éviter toute détérioration des filets.

    Poser le capot avant.