# Velocità di alimentazione

La velocità di alimentazione del trapano deve essere bilanciata con la velocità del mandrino. Effettuare una selezione tra le combinazioni disponibili della velocità di alimentazione nella tabella sottostante per ottenere la velocità di alimentazione desiderata. Solitamente una cassetta di alimentazione può definire due velocità di alimentazione. Ruotandola di 180 gradi è possibile modificare le velocità di alimentazione, come mostrato nella figura seguente.

|  | Cassetta di alimentazione
--- | --- | ---
IPR | mm/giri | N$ di ordinazione
0,001 | 0,023 | 4141 0034 91
0,002 | 0,05 | 4141 0034 92
0,003 | 0,075 | 4141 0034 93
0,004 | 0,10 | 4141 0034 94
0,006 | 0,16 | 4141 0034 95
0,008 | 0,21 | 4141 0034 96
0,010 | 0,27 | 4141 0034 95
0,013 | 0,33 | 4141 0034 94
0,014 | 0,36 | 4141 0034 93
0,015 | 0,38 | 4141 0034 92
0,016 | 0,42 | 4141 0034 91