1. PFD1500RA-270
2. Instalacja

# Instalacja

- Wymagania instalacyjne
  - Jakość powietrza
  - Przewodnik po smarowaniu narzędzi pneumatycznych
  - Złącze sprężonego powietrza
- Instrukcja instalacji
  - Wymiana wrzeciona
  - Montaż zestawu do szybkiego wysuwania
  - Montaż zestawu skrobaka przeznaczonego do wiertarek z elementem indeksującym
  - Montaż zestawu skrobaka przeznaczonego do wiertarek bez elementu indeksującego
  - Instalowanie wiertarki
  - Instalowanie elementu indeksującego
  - Czynności przygotowawcze dotyczące wrzecion 4141 0253 XX
  - Montaż zespołu ChipLet
  - Wymiana złączki wlotu powietrza