# Zawór silnika

| Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał | Wiertło/Materiał
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykle | (Nr zamówieniowy zestawu) | (Nr zamówieniowy zestawu) | (Nr zamówieniowy zestawu)
Codziennie | Sprawdzić działanie* | Sprawdzić działanie* | Sprawdzić działanie*
Co 1000 wywierconych otworów |  |  |
Co 3000 wywierconych otworów |  |  |
Co 6000 wywierconych otworów |  |  |
Co 12000 wywierconych otworów |  |  |
Co 24000 wywierconych otworów | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Co 48000 wywierconych otworów |  |  |

* Wyłącznik awaryjny