# Istruzioni per il motore a pale

ATTENZIONE

Rischio da polimeri

Le pale di questo prodotto contengono PTFE (un fluoropolimero sintetico). A causa dell'usura, particelle di PTFE possono essere presenti all'interno del prodotto. Il PTFE riscaldato può produrre fumi che possono causare febbre con sintomi influenzali, specialmente fumando tabacco contaminato.

Rispettare sempre le norme di salute e sicurezza per il PTFE quando si lavora sulle pale ed altri componenti:

- Evitare di fumare lavorando su questo prodotto

- Le particelle di PTFE non devono entrare in contatto con fiamme vive, braci o fonti di calore

- I componenti del motore devono essere lavati con liquido detergente e non puliti tramite soffiaggio con aria compressa

- Lavarsi le mani prima di iniziare qualsiasi altra attività

In questa sezione

- Smontaggio
- Ispezione dei componenti del motore
- Montaggio - secondo il metodo Bäckströms