# Motor de palhetas (ar seco)

| Broca/Material | Broca/Material | Broca/Material
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Ciclos | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido) | (Use o kit, Nº de pedido)
A cada 1.000 perfurações |  |  |
A cada 3.000 perfurações |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
A cada 6.000 perfurações | 4081 0457 90 |  |
A cada 12.000 perfurações |  |  |
A cada 24.000 perfurações |  |  |
A cada 48.000 perfurações | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90