# Motorventil

| Borrskär/Material | Borrskär/Material | Borrskär/Material
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cykler | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr) | (Använd kit, Beställningsnr)
Varje dag | Testfunktion* | Testfunktion* | Testfunktion*
Varje 1 000 borrade hål |  |  |
Varje 3 000 borrade hål |  |  |
Varje 6 000 borrade hål |  |  |
Varje 12 000 borrade hål |  |  |
Varje 24 000 borrade hål | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Varje 48 000 borrade hål |  |  |

* Nödstopp.