# Valvola motore

| Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)
Quotidianamente | Controllare il funzionamento* | Controllare il funzionamento* | Controllare il funzionamento*
Ogni 1000 fori perforati |  |  |
Ogni 3000 fori perforati |  |  |
Ogni 6000 fori perforati |  |  |
Ogni 12000 fori perforati |  |  |
Ogni 24000 fori perforati | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Ogni 48000 fori perforati |  |  |

* Arresto di emergenza.