# Cambio di tipo range

Quantità totale di lubrificazione: 15 ml.

Ruotare l’ingranaggio durante la lubrificazione di almeno due giri.

Assicurarsi che l’ingranaggio funzioni normalmente senza scatti.

Pos | Descrizione
--- | ---
A1 | Assicurarsi che la superficie esterna e di scorrimento delle guarnizioni radiali siano lubrificate con lubrificante A prima del montaggio.
A2 | Assicurarsi che i cuscinetti ad aghi siano completamente coperte con lubrificante A.
A3 | Assicurarsi che gli O-ring siano ben lubrificati con lubrificante A.