# Motore a pale (aria secca)

| Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale | Punta da trapano/materiale
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cicli | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine) | (Kit di utilizzo, N. d'ordine)
Ogni 1000 fori perforati |  |  |
Ogni 3000 fori perforati |  | 4081 0457 90 | 4081 0457 90
Ogni 6000 fori perforati | 4081 0457 90 |  |
Ogni 12000 fori perforati |  |  |
Ogni 24000 fori perforati |  |  |
Ogni 48000 fori perforati | 4141 0168 90 | 4141 0168 90 | 4141 0168 90