# Fissaggio e bilanciamento dell'utensile quando è montato su un banco

Non utilizzare SMC 200 e SMC 300 con un supporto da banco.

1. Regolare l'altezza del braccio relativo al pezzo da lavorare. Si raccomanda di montare l'attacco del braccio allo stesso livello in cui si applica il momento torcente.

2. Collegare il portautensile all'utensile.

3. Attaccare il portautensile al braccio. Installare la vite e serrarla.

   - SMC 12/25 (M6) - 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) - 24 Nm

4. Installare la vite sul portautensile e serrarla a 2,5 Nm.

5. Bilanciare l'utensile col bilanciatore.