# Montering och balansering av verktyget när det monterats på en bänk

Använd inte SMC 200 och SMC 300 med ett bänkstativ.

1. Justera höjden på armen relativt arbetsstycket. Det rekommenderas att montera arminfästningen på samma höjd som där vridmomentet appliceras.

2. Fäst verktygshållaren till verktyget.

3. Fäst verktygshållaren till armen. Fäst skruven och dra åt den:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Nm

4. Montera ställskruven på verktygshållaren och dra åt den till 2,5 Nm.

5. Balansera verktyget med balansblocket.