# Installation du bras de réaction

Le couple de l'outil ne doit pas dépasser la plage de couple préconisée pour chaque bras.

Ne pas utiliser le SMC 200 ni le SMC 300 avec un support d'établi.

Fixation sur un établi

- Trouver la position optimale pour la manipulation du bras de réaction par l'opérateur.

- Poser le bras de réaction droit devant l'opérateur ou bien sur la gauche ou sur la droite selon que l'opérateur est gaucher ou droitier.

- Serrer fermement les vis dans le support reliant le bras de réaction au support d'établi. Le support d'établi est prépercé pour permettre sa fixation sur un établi.

- Attacher le câble de sécurité (voir pièces détachées) à un deuxième point, sans réduire l'espace de travail.

Fixation au plafond

- Placer le point de fixation exactement à la verticale, ou le plus près possible, de l'endroit où le couple est appliqué.

- S'assurer que le point de fixation peut reprendre le poids et le couple du bras de réaction choisi.

- Attacher le câble de sécurité (voir pièces détachées) à un deuxième point, sans réduire l'espace de travail.