# Mocowanie i wyważanie narzędzia montowanego na stanowisku roboczym

Nie używać ramion SMC 200 i SMC 300 we współpracy ze stojakiem warsztatowym

1. Wyregulować wysokość ramienia w stosunku do obrabianego przedmiotu. Zaleca się montaż ramienia na tej samej wysokości, na jakiej ma być przykładany moment obrotowy.

2. Zamocować uchwyt narzędziowy do narzędzia.

3. Zamocować uchwyt narzędziowy do dźwigni. Zamontować wkręt i dokręcić go:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Nm

4. Zamontować wkręt dociskowy na uchwycie narzędziowym i dokręcić go momentem 2,5 Nm.

5. Wyważyć narzędzie za pomocą przeciwwagi.