# SMC-12-1150

## Torque Arm

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för materiella skador eller allvarliga personskador

Se till att du läser, förstår och följer alla instruktioner innan du använder verktyget. Om inte alla instruktioner följs, kan det leda till elstötar, brand materiella skador och/eller allvarliga personskador.

- Läs all säkerhetsinformation levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktinstruktioner för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla instruktioner för framtida referens.

I detta avsnitt

- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Användningsområden

Momentarmar används som ett hjälpmedel för handverktyg som skruv- och mutterdragare. Momentarmarna i SMC-serien har ett brett användningsområde och är mycket lätta att placera och hantera. Konstruktionen är avsedd för tung drift under lång tid. Momentarmar gör monteringen mer stabil och minskar slitaget på tillbehör som bits och tappar. Det rekommenderas att använda SMC-serien av momentarmar tillsammans med ett balanseringsdon.

Momentarmar avlastar operatörens arm, handled och axlar från vibrationer, moment och vikt under upprepade arbetsmoment. Även ett litet antal av upprepade arbetsmoment kan leda till förslitningsskador.

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Installation

# Installationskrav

# Arbetsområde när det monterats i ett tak

ω: Verktygshållarens max vridvinkel

# Installation

# Montering och balansering av verktyget när det monterats på en bänk

Använd inte SMC 200 och SMC 300 med ett bänkstativ.

1. Justera höjden på armen relativt arbetsstycket. Det rekommenderas att montera arminfästningen på samma höjd som där vridmomentet appliceras.

2. Fäst verktygshållaren till verktyget.

3. Fäst verktygshållaren till armen. Fäst skruven och dra åt den:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Nm

4. Montera ställskruven på verktygshållaren och dra åt den till 2,5 Nm.

5. Balansera verktyget med balansblocket.

# Momentarmens installation

Verktygets vridmoment får inte överstiga det specificerade vridmomentet för varje specifik arm.

Använd inte SMC 200 och SMC 300 med ett bänkstativ.

Montering på en bänk

- Hitta den optimala positionen för operatören vid hantering av momentarmen.

- Montera momentarmen rakt framför operatören eller alternativt till vänster eller höger beroende på om operatören är vänster- eller högerhänt.

- Dra åt skruvarna i hållaren som ansluter momentarmen till bänkstativet. Bänkstativet är förborrat för fixering till en bänk.

- Fäst säkerhetsvajern (se reservdelar) i en andra punkt som inte begränsar arbetsområdet.

Montering i ett tak

- Montera armen rakt ovanför, eller så nära som möjligt punkten där momentet appliceras.

- Kontrollera att fästpunkten kan hantera den valda momentarmens vikt och moment.

- Fäst säkerhetsvajern (se reservdelar) i en andra punkt som inte begränsar arbetsområdet.

# Arbetsområde när det monterats på en bänk

# Montering och balansering av verktyget när det monterats i taket

1. Montera armen rakt ovanför, eller så nära arbetsområdet som möjligt.

2. Fäst verktygshållaren till verktyget.

3. Fäst verktygshållaren till armen.

4. Montera ställskruven på verktygshållaren och dra åt den till 2,5 Nm.

5. Fäst ett balanseringsdon på momentarmen med hjälp av Atlas Copco Balancer adaptersats och koppla det till verktyget.

6. Justera balanseringsdonet så att det bär upp vikten av momentarmen, verktygshållaren och verktyget.

7. Justera balansblockets trådstopp så att momentarmen inte kan dras helt tillbaka.

8. Lås alla skruvar med låsskruvarna (se reservdelslistan för mer detaljer).

# Montering av SMC-momentarmar i vagn och skensystem

Ändra inte på momentarmen eller momentarmens fäste. Den monterade momentarmen måste kunna vridas i alla riktningar.

# Användning

# Användning av momentarmen

Kontrollera att verktygshållaren är ordentligt åtdragen innan du använder momentarmen.

Vid användning av momentarmen första gången, ska man börja på ett lågt momentverktyg för att vänja sig hur man hanterar momentarmen.

VARNING

Risk för personskada

Oväntade rörelser kan orsaka skada.

- Innan du börjar, bör momentarmen låsas fast i ett fast läge.

OBS

Risk för skada

Om skenändarna träffas, kommer skador att uppstå på momentarmen.

- Använd inte för mycket kraft på momentarmen.

# Service

# Smörjning

- Vi rekommenderar att bänkstativet skall smörjas med ett par droppar olja två gånger per år.

- Bussningarna på armarna behöver ingen smörjning.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.