# Прикрепление и балансировка инструмента для варианта монтажа на верстак

Запрещается использовать модели SMC 200 и SMC 300 с верстачной стойкой.

1. Отрегулируйте высоту рычага относительно обрабатываемой детали. Рычаг рекомендуется монтировать на той же высоте, на которой прикладывается крутящий момент.

2. Прикрепите держатель инструмента к инструменту.

3. Прикрепите держатель инструмента к рычагу. Установите винт и затяните его:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Нм

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Нм

4. Установите установочный винт на держатель инструмента и затяните его до 2,5 Нм.

5. Уравновесьте инструмент с помощью балансировочного устройства.