# Montaje y equilibrado de la herramienta cuando se monta en el techo

1. Monte el brazo de reacción directamente encima, o tan cerca como sea posible, del área de trabajo.

2. Sujete la herramienta en el soporte.

3. Sujete la herramienta en el brazo.

4. Instale el tornillo de fijación en el soporte de la herramienta y apriételo a 2,5 Nm.

5. Fije un equilibrador al brazo de reacción con el kit adaptador para equilibrador de Atlas Copco y engánchelo con la herramienta.

6. Ajuste el equilibrador para que transporte el peso del brazo de reacción, el soporte de la herramienta y la herramienta.

7. Ajuste el tope de cable del equilibrador de modo que el brazo de reacción no se pueda retraer por completo.

8. Asegure todos los tornillos con los tornillos de fijación (consulte la lista Piezas de recambio para más información).