# Befestigung und Ausbalancieren des Werkzeugs bei einer Deckenmontage

1. Den Befestigungspunkt direkt über oder so nah wie möglich am Arbeitsbereich befestigen.

2. Die Werkzeugaufnahme am Werkzeug anbringen.

3. Die Werkzeugaufnahme am Arm anbringen.

4. Stellschraube an der Werkzeugaufnahme anbringen und auf 2,5 Nm anziehen.

5. Einen Balancer mit einem Atlas Copco Balancer-Adaptersatz am Drehmomentarm befestigen und mit dem Werkzeug verbinden.

6. Den Balancer so einstellen, dass er das Gewicht des Drehmomentarms, der Werkzeugaufnahme und des Werkzeugs tragen kann.

7. Den Kabelanschlag am Balancer so einstellen, dass der Drehmomentarm nicht vollständig eingezogen werden kann.

8. Alle Schrauben mit den Stellschrauben sichern (siehe Ersatzteilliste für weitere Details).