# Fixation et équilibrage de l'outil en cas de fixation sur un établi

Ne pas utiliser le SMC 200 ni le SMC 300 avec un support d'établi.

1. Régler la hauteur du bras par rapport à la pièce à travailler. Il est recommandé de placer la fixation du bras à la même hauteur que l'endroit où le couple est appliqué.

2. Fixer le support d'outil sur l'outil.

3. Fixer le support d'outil sur le bras. Poser la vis et la serrer :

   - SMC 12/25 (M6) - 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) - 24 Nm

4. Poser la vis de blocage sur le support d'outil et la serrer à 2,5 Nm.

5. Équilibrez l'outil au moyen du dispositif d'équilibrage.