# Fixation et équilibrage de l'outil en cas de fixation au plafond

1. Fixer le bras exactement au-dessus de la zone de travail ou le plus près possible de celle-ci.

2. Fixer le support d'outil sur l'outil.

3. Fixer le support d'outil sur le bras.

4. Poser la vis de blocage sur le support d'outil et la serrer à 2,5 Nm.

5. Fixer un équilibreur au bras de réaction en utilisant le kit d'adaptateur pour équilibreur Atlas Copco et l'accrocher à l'outil.

6. Régler l'équilibreur de façon à reprendre le poids du bras de réaction, du support d'outil et de l'outil.

7. Régler la butée de câble de l'équilibreur de façon à ce que le bras de réaction ne puisse pas se rétracter entièrement.

8. Serrer toutes les vis de réglage (se référer à la liste de pièces détachées pour plus de détails).