# Připojení a vyvážení nástroje při montáži na pracovním stole

Momentová ramena SMC 200 a SMC 300 nepoužívejte se stojanem na pracovní stůl.

1. Nastavte výšku ramena vzhledem k obrobku. Je doporučeno namontovat nástavec ramena ve stejné výšce, v níž je aplikován moment.

2. Držák nástroje připevněte k nástroji.

3. Držák nástroje připevněte k ramenu. Našroubujte šroub a utáhněte jej:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Nm

4. Našroubujte stavěcí šroub do držáku nástroje a utáhněte jej momentem 2,5 Nm.

5. Vyvažte nástroj pomocí vyvažovacího zařízení.