# Installazione del braccio a torsione

L'angolo di torsione imposto all'utensile non dovrebbe eccedere l'intervallo di valori indicato specificamente per ciascun braccio.

Non utilizzare SMC 200 e SMC 300 con un supporto da banco.

Montaggio su un banco

- Individuare la posizione ottimale per una corretta manovra del braccio a torsione da parte dell'operatore.

- Installare il braccio a torsione direttamente davanti all'operatore oppure a sinistra o a destra a seconda che l'operatore sia mancino o destrorso.

- Serrare saldamente le viti nel sostegno che collega il braccio a torsione al supporto da banco. Il supporto da banco è già pre-forato, per il fissaggio al banco.

- Fissare il cavo di sicurezza (vedere le Parti di ricambio) a un secondo punto che non limiti l'area di lavoro.

Montaggio a soffitto

- Montare il braccio proprio sopra, o il più vicino possibile, al punto in cui si applica il momento torcente.

- Assicurarsi che il punto di fissaggio possa sostenere il peso e la coppia del braccio a torsione scelto.

- Fissare il cavo di sicurezza (vedere le Parti di ricambio) a un secondo punto che non limiti l'area di lavoro.