# Připojení a vyvážení nástroje při montáži na strop

1. Montážní bod ramena musí být přímo nad pracovní plochou, nebo co možná nejblíže tomuto místu.

2. Držák nástroje připevněte k nástroji.

3. Držák nástroje připevněte k ramenu.

4. Našroubujte stavěcí šroub do držáku nástroje a utáhněte jej momentem 2,5 Nm.

5. Připevněte vyvažovací zařízení k momentovému ramenu pomocí soupravy adaptéru vyvažovacího zařízení Atlas Copco a zahákněte je k nástroji.

6. Nastavte vyvažovací zařízení tak, aby vyvažovalo hmotnost ramena, držáku nástroje i samotného nástroje.

7. Nastavte zarážku lanka vyvažovacího zařízení tak, aby se momentové rameno nemohlo úplně zatáhnout.

8. Zajistěte všechny šrouby stavěcími šrouby (více podrobností viz Náhradní díly).