# Montage des Drehmomentarms

Das Drehmoment des Werkzeugs sollte nicht den für die einzelnen Arme spezifizierten Drehmomentbereich überschreiten.

SMC 200 und SMC 300 nicht mit einem Werkbankständer verwenden.

Werkbankmontage

- Die optimale Stelle für den Bediener zum Umgang mit dem Drehmomentarm ausfindig machen.

- Den Drehmomentarm direkt vor dem Bediener installieren oder alternativ rechts oder links von diesem – je nachdem, ob der Bediener Rechts- oder Linkshänder ist.

- Die Schrauben im Halter zur Befestigung des Drehmomentarms am Werkbankständer fest anziehen. Der Werkbankständer verfügt über Bohrungen zur Befestigung an der Werkbank.

- Den Sicherheitsdraht (siehe Ersatzteile) an einer zweiten Stelle befestigen, durch die der Arbeitsbereich nicht eingeschränkt wird.

Deckenmontage

- Der Befestigungspunkt sollte sich direkt oder möglichst nahe über der Stelle, an der das Drehmoment angelegt wird, befinden.

- Stellen Sie sicher, dass der Befestigungspunkt sich für Gewicht und Drehmoment der ausgewählten Drehmomentstütze eignet.

- Den Sicherheitsdraht (siehe Ersatzteile) an einer zweiten Stelle befestigen, durch die der Arbeitsbereich nicht eingeschränkt wird.