# Instalace momentového ramena

Utahovací moment nástroje nesmí překročit specifikovaný rozsah momentu každého konkrétního ramena.

Momentová ramena SMC 200 a SMC 300 nepoužívejte se stojanem na pracovní stůl.

Montáž na pracovní stůl

- Najděte optimální polohu pro operátora při používání momentového ramena.

- Namontujte momentové rameno přímo před operátorem, nebo po jeho levé či pravé straně, podle toho, zda je operátor levák či pravák.

- Pevně utáhněte šrouby v držáku, které připojují momentové rameno ke stojanu na pracovní stůl. Stojan na pracovní stůl má předvrtané otvory pro jeho upevnění k pracovnímu stolu.

- Připojte bezpečnostní lanko (viz Náhradní díly) k druhému bodu tak, aby nebyla omezena pracovní plocha.

Montáž na strop

- Umístěte montážní bod přímo nad místem, v němž je moment aplikován, nebo co možná nejblíže tomuto místu.

- Zajistěte, aby bod připevnění udržel hmotnost a moment vybraného momentového ramena.

- Připojte bezpečnostní lanko (viz Náhradní díly) k druhému bodu tak, aby nebyla omezena pracovní plocha.