# Installazione del braccio a torsione

Verificare che il portautensile sia ben serrato, prima di manovrare il braccio a torsione.

Quando si utilizza il braccio a torsione per la prima volta, iniziare con un angolo di torsione basso per capire come far funzionare il braccio a torsione.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni

Movimenti imprevisti possono causare lesioni.

- Prima di metterlo in funzione, bloccare l'attacco del braccio a torsione in una posizione fissa.

NOTA

Rischio di danneggiamento

Un colpo contro le estremità della guida provocherà danni al braccio di torsione.

- Non utilizzare una forza eccessiva sul braccio a torsione.