# Mocowanie i wyważanie narzędzia montowanego na suficie

1. Zamontować ramię bezpośrednio nad lub możliwie jak najbliżej obszaru roboczego.

2. Zamocować uchwyt narzędziowy do narzędzia.

3. Zamocować uchwyt narzędziowy do dźwigni.

4. Zamontować wkręt dociskowy na uchwycie narzędziowym i dokręcić go momentem 2,5 Nm.

5. Zamocować przeciwwagę do ramienia reakcyjnego przy użyciu zestawu adaptacyjnego przeciwwagi firmy Atlas Copco, a następnie połączyć z narzędziem.

6. Wyregulować przeciwwagę, tak aby równoważyła masę dźwigni, uchwytu narzędziowego i narzędzia.

7. Wyregulować ogranicznik linki przeciwwagi, tak aby ramię reakcyjne nie dawało się całkowicie wsunąć.

8. Zabezpieczyć wszystkie śruby wkrętami dociskowymi (patrz Lista części zamiennych w celu uzyskania dalszych szczegółów).