# Instalación del brazo de reacción

El par de la herramienta no debe superar el intervalo de par especificado para cada brazo de par concreto.

No utilice los modelos SMC 200 y SMC 300 con un soporte de banco.

Montaje en un banco

- Busque la posición óptima para que el operador maneje el brazo de reacción.

- Instale el brazo de reacción justo delante del operador o a su izquierda o derecha, dependiendo de si es diestro o zurdo.

- Apriete firmemente los tornillos en el soporte que conecta el brazo de reacción al soporte de banco. El soporte de banco está pretaladrado para fijarlo en un banco de trabajo.

- Sujete el cable de seguridad (ver Repuestos) a un segundo punto que no limite el área de trabajo.

Montaje en el techo

- Sitúe el punto de montaje justo encima (o tan cerca como sea posible) del punto en el que se va a aplicar el par.

- Asegúrese de que el punto de fijación puede soportar el peso y el par del brazo de reacción elegido.

- Sujete el cable de seguridad (ver Repuestos) a un segundo punto que no limite el área de trabajo.