# Momentarmens installation

Verktygets vridmoment får inte överstiga det specificerade vridmomentet för varje specifik arm.

Använd inte SMC 200 och SMC 300 med ett bänkstativ.

Montering på en bänk

- Hitta den optimala positionen för operatören vid hantering av momentarmen.

- Montera momentarmen rakt framför operatören eller alternativt till vänster eller höger beroende på om operatören är vänster- eller högerhänt.

- Dra åt skruvarna i hållaren som ansluter momentarmen till bänkstativet. Bänkstativet är förborrat för fixering till en bänk.

- Fäst säkerhetsvajern (se reservdelar) i en andra punkt som inte begränsar arbetsområdet.

Montering i ett tak

- Montera armen rakt ovanför, eller så nära som möjligt punkten där momentet appliceras.

- Kontrollera att fästpunkten kan hantera den valda momentarmens vikt och moment.

- Fäst säkerhetsvajern (se reservdelar) i en andra punkt som inte begränsar arbetsområdet.