# Установка моментного рычага

Крутящий момент инструмента не должен превышать указанный диапазон момента конкретного рычага.

Запрещается использовать модели SMC 200 и SMC 300 с верстачной стойкой.

Монтаж на верстак

- Найдите оптимальное положение для оператора, чтобы работать с моментным рычагом.

- Моментный рычаг устанавливается прямо перед оператором либо слева (для левши) или справа (для правши) от него.

- Надежно затяните винты в держателе, крепящем моментный рычаг к верстачной стойке. На верстачной стойке предусмотрены отверстия для крепления к верстаку.

- Прикрепите предохранительную проволоку (см. перечень запчастей) ко второй точке, которая не ограничивает рабочую зону.

Монтаж на потолок

- Точка крепления должна располагаться прямо над точкой приложения крутящего момента или как можно ближе к ней.

- Убедитесь, что точка крепления способна выдерживать вес и крутящий момент выбранного моментного рычага.

- Прикрепите предохранительную проволоку (см. перечень запчастей) ко второй точке, которая не ограничивает рабочую зону.