# Montaż ramienia reakcyjnego

Moment obrotowy narzędzia nie powinien wykraczać poza określony zakres momentu obrotowego konkretnego ramienia.

Nie używać ramion SMC 200 i SMC 300 we współpracy ze stojakiem warsztatowym

Montaż na stanowisku pracy

- Znaleźć optymalną pozycję obsługi ramienia reakcyjnego przez operatora.

- Zamontować ramię reakcyjne przed operatorem lub alternatywnie po lewej lub prawej stronie, w zależności od tego, czy operator jest lewo-, czy praworęczny.

- Mocno dokręcić śruby w uchwycie łączącym ramię reakcyjne ze stojakiem warsztatowym. Stojak warsztatowy ma wstępnie wywiercone otwory, umożliwiające jego zamocowanie do stanowiska roboczego.

- Zamocować linkę zabezpieczającą (patrz części zamienne) do drugiego punktu, który nie ogranicza obszaru roboczego.

Montaż na suficie

- Umieścić punkt mocowania bezpośrednio powyżej lub jak najbliżej punktu, w którym będzie przykładany moment obrotowy.

- Należy się upewnić, że punkt zamocowania jest w stanie wytrzymać masę i moment obrotowy wybranego ramienia reakcyjnego.

- Zamocować linkę zabezpieczającą (patrz części zamienne) do drugiego punktu, który nie ogranicza obszaru roboczego.