# Befestigung und Ausbalancieren des Werkzeugs bei einer Werkbankmontage

SMC 200 und SMC 300 nicht mit einem Werkbankständer verwenden.

1. Die Armhöhe relativ zum Werkstück einstellen. Es wird empfohlen, die Armhalterung auf derselben Höhe zu montieren, an der das Drehmoment angelegt wird.

2. Die Werkzeugaufnahme am Werkzeug anbringen.

3. Die Werkzeugaufnahme am Arm anbringen. Schraube anbringen und anziehen:

   - SMC 12/25 (M6) – 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) – 24 Nm

4. Stellschraube an der Werkzeugaufnahme anbringen und auf 2,5 Nm anziehen.

5. Ausbalancieren des Werkzeugs mit dem Balancer.