# Fixação e estabilização da ferramenta quando montada no teto

1. Monte o braço em linha reta ou o mais próximo possível da área de trabalho.

2. Fixe o suporte na ferramenta.

3. Fixe o suporte no braço.

4. Instale o parafuso de fixação no suporte e aplique 2,5 Nm para apertá-lo.

5. Para fixar o dínamo compensador no braço-tensor, use o kit de adaptador para dínamo compensador da Atlas Copco e enganche-o na ferramenta.

6. Ajuste o dínamo compensador para carregar o peso do braço-tensor, o suporte da ferramenta e a ferramenta.

7. Ajuste o travamento do fio do dínamo compensador de modo a não permitir a retração total do braço-tensor.

8. Fixe todos os parafusos com os parafusos de fixação (consulte a lista de Peças de Reposição para mais detalhes).