# 토크 암 설치하기

공구 토크는 각 특정 암의 지정된 토크 범위를 초과하면 안 됩니다.

SMC 200과 SMC 300은 벤치 스탠드와 함께 사용하지 마십시오.

벤치에 장착하기

- 작업자가 토크 암을 다루기 좋은 최적의 위치를 찾으십시오.

- 토크 암을 작업자 앞쪽에 똑바로 또는 대안으로 작업자가 왼손잡이 또는 오른손잡이에 따라 좌측 도는 우측으로 설치합니다.

- 토크 암과 벤치 스탠드를 연결하는 홀더의 나사를 단단히 조이십시오. 벤치 스탠드는 벤치에 고정할 수 있도록 미리 드릴링되어 있습니다.

- 안전 와이어를 작업 영역을 제한하지 않는 두 번째 지점에 연결하십시오(예비 부품 참조).

천장에 장착하기

- 토크가 적용되는 지점의 바로 위 또는 최대한 가깝게 장착 지점을 놓습니다.

- 고정 지점이 선택된 토크 암의 토크 및 중량을 지지할 수 있는지 확인하십시오.

- 안전 와이어를 작업 영역을 제한하지 않는 두 번째 지점에 연결하십시오(예비 부품 참조).