# SMC-12-1150

## Torque Arm

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 일반

토크 암은 스크류드라이버 및 너트러너와 같은 휴대용 공구를 작동할 때 보조 수단으로 사용됩니다. SMC 시리즈 토크 암은 작업 범위가 크고, 위치 잡기와 조작이 쉽습니다. 가혹한 환경에서 장시간 동안 장비를 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 토크 암은 조립을 더 안정으로 만들고 비트 및 탭과 같은 액세서리의 마모를 줄여줍니다. 토크 암 관련 SMC 시리즈는 밸런서와 함께 사용할 것을 권장합니다.

토크 암은 반복 동작 중 진동, 토크 및 중량을 줄여 작업자의 팔, 손목 및 어깨의 충격을 완화해줍니다. 적은 수준의 반복 동작이라 하더라도 반복성 긴장 장애를 일으킬 수 있습니다.

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

# 설치

# 설치 요구사항

# 천장에 장착했을 시 작업 영역

ω: 최대 공구 홀더 회전 각도

# 설치 지침

# 벤치에 설치했을 시 공구 장착 및 균형 맞추기

SMC 200과 SMC 300은 벤치 스탠드와 함께 사용하지 마십시오.

1. 작업물과 관련하여 암의 높이를 조정하십시오. 토크가 적용되는 지점과 같은 높이로 암을 설치할 것을 권장합니다.

2. 공구 홀더를 공구에 부착합니다.

3. 공구 홀더를 암에 부착합니다. 나사를 설치하고 다음과 조입니다.

   - SMC 12/25 (M6) - 10 Nm

   - SMC 50/100 (M8) - 24 Nm

4. 공구 홀더의 고정 나사를 설치하고 2.5 Nm으로 조입니다.

5. 공구와 밸런서의 균형을 맞춥니다.

# 토크 암 설치하기

공구 토크는 각 특정 암의 지정된 토크 범위를 초과하면 안 됩니다.

SMC 200과 SMC 300은 벤치 스탠드와 함께 사용하지 마십시오.

벤치에 장착하기

- 작업자가 토크 암을 다루기 좋은 최적의 위치를 찾으십시오.

- 토크 암을 작업자 앞쪽에 똑바로 또는 대안으로 작업자가 왼손잡이 또는 오른손잡이에 따라 좌측 도는 우측으로 설치합니다.

- 토크 암과 벤치 스탠드를 연결하는 홀더의 나사를 단단히 조이십시오. 벤치 스탠드는 벤치에 고정할 수 있도록 미리 드릴링되어 있습니다.

- 안전 와이어를 작업 영역을 제한하지 않는 두 번째 지점에 연결하십시오(예비 부품 참조).

천장에 장착하기

- 토크가 적용되는 지점의 바로 위 또는 최대한 가깝게 장착 지점을 놓습니다.

- 고정 지점이 선택된 토크 암의 토크 및 중량을 지지할 수 있는지 확인하십시오.

- 안전 와이어를 작업 영역을 제한하지 않는 두 번째 지점에 연결하십시오(예비 부품 참조).

# 벤치에 장착했을 시 작업 영역

# 천장에 설치했을 시 공구 장착 및 균형 맞추기

1. 암은 위에서 일직선으로 또는 가능한 작업 영역 가까이 장착하세요.

2. 공구 홀더를 공구에 부착하세요.

3. 공구 홀더를 암에 부착하세요.

4. 공구 홀더의 고정 나사를 설치하고 2.5 Nm으로 조입니다.

5. Atlas Copco 밸런서 어댑터 키트를 사용해 밸런서를 토크 암에 장착하고 공구로 연결하세요.

6. 토크 암, 공구 홀더 및 공구의 중량을 견디며 움직일 수 있도록 밸런서를 조정하세요.

7. 토크 암을 완전히 인입될 수 없도록 밸런서의 와이어 스톱을 조정하세요.

8. 모든 나사를 고정 나사로 고정하세요(자세한 내용은 예비 부품 목록 참조).

# 카트 및 레일 시스템에 SMC 토크 암 설치

토크 암 또는 토크 암 부속품을 변경하지 마십시오. 설치한 토크 암은 모든 방향으로 돌릴 수 있습니다.

# 작동

# 토크 암 작동하기

토크 암을 사용하기 전에 공구 홀더가 정확하게 조여졌는지 확인하십시오.

토크 암을 처음 사용할 때는, 토크 암 작동 방법이 익숙해질 때까지 낮은 공구 토크에서 시작하십시오.

경고

부상 위험

예기치 못한 움직임은 부상을 야기할 수 있습니다.

- 작동하기 전에 토크 암 부착물을 고정 위치에 잠급니다.

참고

손상 위험

레일 끝쪽에 부딪치면 토크 암에 손상을 야기할 수 있습니다.

- 토크 암에 과도한 힘을 가하지 마십시오.

# 서비스

# 윤활 지침

# 유지관리

- 벤치 스탠드 기둥은 일 년에 두 번 약간의 오일을 사용하여 윤활해야 합니다.

- 암에서 부싱은 어떤 윤활도 필요하지 않습니다.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.