# Fissaggio e bilanciamento dell'utensile quando è montato a soffitto

1. Montare il braccio appena sopra o il più vicino possibile all'area di lavoro.

2. Collegare il portautensile all'utensile.

3. Attaccare il portautensile al braccio.

4. Installare la vite sul portautensile e serrarla a 2,5 Nm.

5. Fissare l'equilibratore al braccio a torsione utilizzando l'apposito kit per equilibratore di Atlas Copco e agganciarlo con l'utensile.

6. Regolare l'equilibratore in modo che regga il peso del braccio a torsione, del portautensile e dell'utensile.

7. Regolare il bloccafilo dell'equilibratore in modo che il braccio a torsione non possa essere retratto completamente.

8. Fissare tutte le viti con i bulloni (per ulteriori dettagli consultare l'elenco Ricambi).