# Montering och balansering av verktyget när det monterats i taket

1. Montera armen rakt ovanför, eller så nära arbetsområdet som möjligt.

2. Fäst verktygshållaren till verktyget.

3. Fäst verktygshållaren till armen.

4. Montera ställskruven på verktygshållaren och dra åt den till 2,5 Nm.

5. Fäst ett balanseringsdon på momentarmen med hjälp av Atlas Copco Balancer adaptersats och koppla det till verktyget.

6. Justera balanseringsdonet så att det bär upp vikten av momentarmen, verktygshållaren och verktyget.

7. Justera balansblockets trådstopp så att momentarmen inte kan dras helt tillbaka.

8. Lås alla skruvar med låsskruvarna (se reservdelslistan för mer detaljer).