# Прикрепление и балансировка инструмента для варианта монтажа на потолок

1. Установите рычаг прямо над рабочей зоной или как можно ближе к ней.

2. Прикрепите держатель инструмента к инструменту.

3. Прикрепите держатель инструмента к рычагу.

4. Установите установочный винт на держатель инструмента и затяните его до 2,5 Нм.

5. Прикрепите балансировочное устройство к моментному рычагу с помощью набора переходников для балансировочного устройства Atlas Copco и подсоедините его к инструменту.

6. Отрегулируйте балансировочное устройство так, чтобы оно принимало на себя вес моментного рычага, держателя инструмента и самого инструмента.

7. Отрегулируйте проволочный упор балансировочного устройства так, чтобы исключить полное втягивание моментного рычага.

8. Зафиксируйте все винты установочными винтами (более подробную информацию см. в перечне запчастей).